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	Valor Nominal
	Error máximo permitido

(mg)
	Rango

(g)

	1 mg
	0,20
	0,0008 – 0,0012 g

	2 mg
	0,20
	0,0018 – 0,0022 g

	5 mg
	0,20
	0,0048 – 0,0052 g

	10 mg
	0,25
	0,0098 – 0,0102 g

	20 mg
	0,3
	0,0197 – 0,0203 g

	50 mg
	0,4
	0,0496 – 0,0504 g

	100 mg
	0,5
	0,0995 – 0,1005 g

	200 mg
	0,6
	0,1994 – 0,2006 g

	500 mg
	0,8
	0,4992 – 0,5008 g

	1 g
	1,0
	0,999 – 1,001 g

	2 g
	1,2
	1,9988 – 2,0012 g

	5 g
	1,6
	4,9984 – 5,0016 g

	10 g
	2,0
	9,998 – 10,002 g

	20 g
	2,5
	19,9975 – 20,0025 g

	50 g
	3,0
	49,997 – 50,003 g

	100 g
	5,0
	99,995 – 100,005 g

	200 g
	10
	199,99 – 200,01 g

	500 g
	25
	499,975 – 500,025 g

	1 Kg
	50
	999,95 – 1000,05 g

	2 Kg
	100
	1999,9 – 2000,1 g


Observación: Esta tabla es válida para la verificación de las pesas marca TROEMER en los laboratorios del DLQ, ya que según el Certificado de Calibración emitido por INTN para ambos juegos de pesas, las mismas pertenecen a la clase M1.
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