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Fecha: ___________________Código:___________________Responsable: _________________

                                   ( LCFERT                                           ( LRCV
	Volumen µl


	T° del agua
	Masa obtenida (m)
	Factor A
	Volumen corregido µl

(V20 = m x A)*1000


	Promedio del volumen corregido ( V̄)
	Desviación Estándar

(DS)
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%Coeficiente de variación: ([image: image2.png]< |



 )*100:_________                                 CV máximo permitido:________
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U Calibracion Balanza: U%/K:__________
K = 2.
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U combinada obtenida: √U(v,Rep)2 + U(v,Cal Bal)2 + U(v,Temp)2
U expandida: U comb obtenida x K
U certificado de calibración:

-----Cumple                                   ------No cumple
U Temperatura: Vml tomado x ΔTx£/√3





   £ 20°C : 0.00021 °C-1       


                                                                                            


   UT: __________





                                           

















U Rep: DS/√n


                                                                                                         URep: ________
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